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采购
	序号
	备件名称
	规格/型号
	品牌
	数量
	单位
	备注

	1
	电机带减速机
	型号：SA37 DR63L4,安装方式：M2B，速比：19.89，功率：0.25kw，转速：1300r/min
	报价过程中，如遇计划型号更新，请勿在原规格型号栏内直接更改，而应将贵司供货的品牌、对应型号等信息，统一填写在“备注”栏后相应位置。
	1
	台
	103分厂包装

	2
	单项电容运转异步电动机带减速机
	型号：5IK40GN-C，40W，220V，2.5μF/450V，减速机型号：5GN-6K，材质：复合
	报价过程中，如遇计划型号更新，请勿在原规格型号栏内直接更改，而应将贵司供货的品牌、对应型号等信息，统一填写在“备注”栏后相应位置。
	1
	台
	103分厂包装

	3
	联体组合式减速机
	KSZ620/43-E-NMRV40/75-2400-Y0.37-碳钢
	报价过程中，如遇计划型号更新，请勿在原规格型号栏内直接更改，而应将贵司供货的品牌、对应型号等信息，统一填写在“备注”栏后相应位置。
	1
	套
	101分厂口服液线

	4
	电机减速机
	YE3 63M3-4,0.35kw，0.37HP，1346r/min-RV040RATIO：30-铝
	报价过程中，如遇计划型号更新，请勿在原规格型号栏内直接更改，而应将贵司供货的品牌、对应型号等信息，统一填写在“备注”栏后相应位置。
	1
	套
	101分厂口服液线

	5
	减速机
	NMRV40,输入轴14mm，输出轴19mm，速比1：10-铝
	报价过程中，如遇计划型号更新，请勿在原规格型号栏内直接更改，而应将贵司供货的品牌、对应型号等信息，统一填写在“备注”栏后相应位置。
	2
	个
	101分厂口服液线

	6
	减速机
	AJF350-90-40(含机架)-铸钢
	报价过程中，如遇计划型号更新，请勿在原规格型号栏内直接更改，而应将贵司供货的品牌、对应型号等信息，统一填写在“备注”栏后相应位置。
	1
	台
	205分厂四工段

	7
	减速机
	（LF47）-（碳钢）
	报价过程中，如遇计划型号更新，请勿在原规格型号栏内直接更改，而应将贵司供货的品牌、对应型号等信息，统一填写在“备注”栏后相应位置。
	1
	台
	能源保障中心张士供水工段

	8
	HY01-5X10齿轮油泵
	压力：1Mpa、转数：1450r/min-组合件
	报价过程中，如遇计划型号更新，请勿在原规格型号栏内直接更改，而应将贵司供货的品牌、对应型号等信息，统一填写在“备注”栏后相应位置。
	2
	台
	201分厂单磷酸酯

	9
	减速机
	ZAF1430-18.5/36 输入转速1450r/min，功率18.5kw，输出转速10-38r/min，出厂编号1804313-组合件
	报价过程中，如遇计划型号更新，请勿在原规格型号栏内直接更改，而应将贵司供货的品牌、对应型号等信息，统一填写在“备注”栏后相应位置。
	1
	台
	201分厂精制工段

	10
	摆线针轮减速机
	电机直连摆线针轮减速机型号：XLD6-23-BY7.5，安装方式立式，减速比：1：23，输出轴直径65mm，电机额定功率7.5kW，380V额定电压，4级1460r/min，防护等级IP55，防爆等级BT4-铸铁
	报价过程中，如遇计划型号更新，请勿在原规格型号栏内直接更改，而应将贵司供货的品牌、对应型号等信息，统一填写在“备注”栏后相应位置。
	1
	台
	203分厂金刚烷胺

	11
	电机减速机
	BLD-27-23-7.5kw（复合）
	报价过程中，如遇计划型号更新，请勿在原规格型号栏内直接更改，而应将贵司供货的品牌、对应型号等信息，统一填写在“备注”栏后相应位置。
	1
	台
	204分厂左卡后部水解



维修
	序号
	标的物名称
	规格/型号
	维修内容
	验收标准
	单位
	数量

	1
	减速机
	WPA250-40-A
	现状：减速机外壳裂开，蜗轮齿厚明显变薄、间隙变大。
维修内容：
1.更换减速机外壳
2.更换蜗轮轴组件及蜗杆。
3.对减速机进行调试
	验收标准：减速机运行正常，无异响情况。
	台
	1

	2
	减速机齿轮、轴承，骨架油封，箱体
	GR139-YBP30-4P-6.38-M1-270-ZPOEC
	现状：运行震动，异响声音大，减速机抱死。
维修内容：
1.更换减速机轴承。
2.更换减速机齿轮。
3.更换骨架油封。
4.更换箱体。
	减速机运行正常无异响抖动。
	台
	2

	3
	减速机
	HDZ-100BR
	现状：装盒机运行时减速机、配套驱动电机运转异响，长期运行易造成内部齿轮、轴承磨损加剧，存在运行故障隐患。
维修内容：检查电机轴承磨损情况，检查齿轮磨损、啮合间隙，清理箱体铁屑杂质，更换变质润滑油，校正电机与减速机同轴度，完成空载、带载试机。
	电机、减速机运转无异响，机身无明显震动，油位正常无渗漏，连续运行平稳，装盒传动作业正常。
	台
	1



