	使用单位：201分厂
	资金来源：☑技改费  □管理费（维修）
□研发费  □制造费（备件材料）



	目的：振动分析仪可以缩短故障诊断时间，更好实施预测性维修体系，改变当前“到期必修”或“坏了再修”的模式。

	工艺描述：将无线采集器安放在电机、泵、风机的传动端，自动采集数据，通过蓝牙或者WIFI或者USB，将采集数据上传到主机，主机自行分析判断设备运行状态。

	执行标准（规章制度、法规）：
GB/T 13824-2015 《旋转与往复式机器的机械振动对振动烈度测量仪的要求》


	编号
	项目
	要求内容
	必须/期望

	URS01
	设备工艺或性能要求
	设备名称：振动分析仪
数量：1台
设备主要结构或配置：主机1台，无线采集器1台
主要参数：
1.电池：锂电池，续航8小时及以上
2.适用监测对象：电机、水泵、风机、空压机等各种转动机械设备。
3.内置智能诊断：
3.1精准提取轴承、润滑、平衡、对中、松动等故障特征判断，自动完成分析。
3.2全流程无需人工介入分析计算，仪器采集完数据后可生成完整诊断报告。
3.3报告内容包含：设备基础信息、核心频谱、故障根因结论、劣化等级等。
	必须

	URS02
	安全要求
	1. 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。
2. 设备发生故障应有报警。
	必须

	URS03
	安装区域及位置要求
	☑厂房内    ☑厂房外
☑非防爆区  ☑防爆区 防爆等级ExdⅡBT4
其他要求：防护等级IP65及以上
	必须

	URS04
	安装环境要求
	☑非洁净区  ☑洁净区 洁净等级 D级
安装空间：100*60*50mm以上
温度范围：-20℃-60℃
	必须

	URS05
	电力要求
	1.甲供配电为三相五线制 220V 50Hz，乙方设备需匹配。
	必须

	URS06
	设施/公用系统
	1.甲供参数：无。
2. 是否需乙供：□是 ☑否
	必须

	URS07
	外观及材质要求
	1. 是否要求设备表面涂层色彩：□是 ☑否
一般情况下不锈钢、有色金属、非金属、外表面包镀锌板设备不涂色。
2. 是否要求设备表面粗糙度：□是 ☑否
3. 材质要求：
1. 主机及无线外壳选用工程塑料
2. 无线采集器安装强磁铁
	必须

	URS08
	技术要求
	1.适用于各种转动机械的振动状态监测
2.仪器检测后出具诊断报告，无需人工介入
3.可以直观判断故障原因
	必须

	URS09
	控制系统要求
	是否需乙方提供控制系统：☑是 □否
1.控制系统选择：厂家自研数据分析AI系统，具备采集信息，分析数据，生成检测报告。
2.触摸屏或者按键带显示屏，规格要求5.7英寸及以上。
3.通讯接口：□以太网 ☑其他：蓝牙或WIFI或USB
4.设备通过触摸屏或者按键操作。运行过程中的数据、曲线、人员操作记录、诊断记录具备可存储功能，并可以查阅相关记录，留存数据要求。数据、曲线以及报警信息可保存，保存时间不小于6个月，并可以通过移动存储设备进行拷贝、保存。
5.其他要求：无。
	必须

	URS10
	仪表要求
	1. 设备所配备的仪表应使用公制单位，易于测试和校正，符合相应的国家标准及行业安全规范，并出具校验合格证书。
2. 仪表需便于拆装校验。
3. 关键仪表的品牌要求：无。
	必须

	URS11
	清洁要求
	1. 设备表面及内部便于清洁，物料接触处无死角。
2. 其他要求：充电孔带防护罩，防止灰尘进入
	必须

	URS12
	润滑剂要求
	设备是否需加润滑剂：□是 ☑否
润滑剂类型：□食品级 □普通
1. 乙方提供加润滑剂点位图和润滑剂清单(注明品牌/型号规格等)，并推荐润滑剂更换周期。
2. 设备所使用的润滑剂不可与产品进行接触。
3. 其他要求：无
	必须

	URS13
	文件要求
	1. 乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字。
2. 乙方需提供2份纸版资料和1份电子版资料。
3. 乙方需提供资料明细：
☑使用说明书
☑维护保养手册
□报警清单和处理办法
□外形图（含安装尺寸和要求）
□备件清单和标注对应位置的图纸
□电气原理图和接线图
□验证相关材料见URS15
□程序备份
□其他：
	必须

	URS14
	设备转运要求
	1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。
2.设备卸车职责：☑甲方 □乙方
3.设备吊运至安装位置职责：☑甲方 □乙方
4.设备调试职责：
☑乙方将设备调试运行正常后交付甲方。
□乙方指导甲方进行设备调试直至运行正常。
5.是否需乙方协同甲方进行产品测试，能够稳定测试（3个品类：水泵、风机、电机）。
☑是 □否
6.乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，乙方需编制培训记录，被培训人员需签字确认。
7.其他要求：无
	必须

	URS15
	验证/确认需求
	1. 乙方需提供的验证材料:
☑无
□DQ、IQ、OQ、PQ文件材料一份。
□设备在出厂前试车报告。
□主要材料（明细：）的材质证明。
□其他：
2. 其他要求：无。
	必须

	URS16
	服务与维护
	1. 设备质保期自终验收合格后算起12个月。
2. 质保期内，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场，免费为甲方维修设备，由于质量原因损坏的零部件应免费更换。
3. 乙方需提供可满足一年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。
4. 其他要求：无。
	必须

	URS17
	供应商确认
	供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。
	必须

	URS18
	节能环保要求
	☑无 □具体要求：
	必须
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