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附件：
	玻璃盖板
	DPH200-5160192-有机玻璃
	1
	件

	衬套
	型号：DPH200-5160235/5160239，材质：电木
	4
	套

	非标反应罐搅拌主轴
	搅拌轴直径95mm，按图纸长度约3800mm，具体长度需拆卸后复尺-S30408不锈钢
	1
	根

	主轴
	FXGG500,φ159大轴总长4320mm，轴头为实心轴头一端长920mm另一端长380mm，中间为空心轴φ159*15mm，外盘管为空心管φ108*8mm，支撑梁及刮板为8mm厚板材，外盘管整体直径约为1370mm。后端轴头制作同心对轮，制作前现场沟通测绘。材质：双相不锈钢2205。制作完成后送货前需进行打压试漏。
	1
	台

	视镜加料口
	材质：316L
规格：下法兰螺栓孔距200mm、上下法兰距130mm、筒体下内径135mm、筒体上法兰内径250mm、上法兰为快开法兰上盖心安装100mm视镜。内表面抛光0.4外表面喷砂处理，筒体壁厚5mm。
	4
	套

	非标密封座
	3000L-140mm*100mm*50mm（现场实测）-S30408+PE
	1
	套

	非标传动轴
	一端轴头直径55mm，一端轴头直径58mm，中间轴径70mm，轴总长347mm，两端带键，现场校尺后机加，材质40Cr
	1
	套

	非标轴承盒
	上盖外圆直径170mm厚16mm，下盖外圆直径220mm厚80mm，现场测绘后机加，材质45号钢
	2
	套

	非标盲板
	外径Φ249*1㎜（厚度）均布8个Φ18孔，孔中心距210mm-S30408
	12
	片

	非标盲板
	外径Φ225*1㎜（厚度）均布8个Φ18孔，孔中心距191-S30408
	16
	片

	非标盲板
	外径Φ205*1㎜（厚度）均布8个Φ14孔，孔中心距176-S30408
	2
	片

	铂金硫化钢丝硅胶管
	卡盘规格DN100，管外径110mm，壁厚5mm，使用压力0.3MPa  长度1705mm两侧快开连接-铂金硫化钢丝+硅胶管
	5
	根

	安全护板
	1325*795*8-亚克力板
	1
	片

	安全护板
	700*595*8-亚克力板
	2
	片

	不锈钢软连接
	不锈钢编织软连接管DN40（卡盘外径64，内径42，中心槽线55）长度1100㎜，快开卡盘连接-S30408
	1
	根

	过滤器滤网
	长375mm*φ120mm需现场测量
材质：316L
	4
	个

	铂金硫化钢丝硅胶管
	管φ76，两头卡盘106mm，长2200mm-铂金硫化硅胶，内部带钢丝增强层+S30408不锈钢接头
	2
	根

	挡鼠板
	长1925mm，高600mm，厚25mm，带墙体固定卡槽（导轨），配套膨胀塞和螺丝，带警示反光条，带三角防绊倒警示标识-铝合金
	1
	块

	非标不锈钢高效散流罩
	640*640*20mm，可提供实物测绘-S30408不锈钢
	1
	块

	不锈钢软连接
	DN50不锈钢软连接总长0.9米，波纹管厚度：0.6mm，两端DN50不锈钢法兰盘，承压等级为PN16，法兰螺丝孔同心，外包不锈钢编织网-S30408不锈钢
	4
	根

	非标不锈钢桶形模具
	桶外径：∅365mm，桶内径350mm，桶口翻边防挂袋设计，桶高405mm，壁厚2.5mm，底厚3mm，两侧带把手，把手设计防刮手设计，桶中间可左右拆卸，使用三道重型不锈钢折页连接、使用三道3寸不锈钢卡扣固定-s30408不锈钢
	2
	套

	非标不锈钢波纹管
	连接方式:法兰连接，一端
DN150，一端DN100，长度约
120mm(304)
	2
	个

	法兰式滤网
	DN65-长400*宽260*3mm-S30408
	1
	个

	电机减速机不锈钢罩
	护罩由2部分组成，第一部分直径600mm，高900mm，法兰直径810mm，侧面带折页和把手，可以开合;第二部分直径760mm，高1350mm,法兰直径810mm，顶部封堵带50.5快接法兰，侧面带折页和把手，可以开合，其中一侧侧面带小门。材质30408，壁厚1.5mm
	5
	套

	振荡筛筛网
	mvs，边框尺寸外径585mm内径505mm厚度30mm底部直径55mm筛网50目，要求四周密闭封边
	1
	个

	非标不锈钢水帽
	流量:1t/h;直径:32mm,L=60mm-S30408
	26
	个

	不锈钢衬四氟软连接
	DN50*1500mm单面活法兰，压力1.6兆帕，内衬四氟厚度为5mm
	5
	根

	不锈钢衬四氟软连接
	DN50*300单面活法兰-S30408/PE
	8
	根

	不锈钢衬四氟软连接
	DN65*300单面活法兰-S30408/PE
	8
	根

	非标分半法兰
	φ83*φ155*厚20mm,4孔，孔中心对角眼距125mm，孔直径为φ16mm，PN16-Q235B
	10
	套

	非标冷凝器风管
	长1400mm*950mm*2840mm,材质304，厚度4mm，带翻边,翻边焊接法兰,法兰开孔直径12mm,孔距100mm,M12*50螺栓46套,带螺母及平垫,包含安装,方形硅胶垫片一个,尺寸1400*950mm；包含漏斗型壳体一套，尺寸1400*950*650mm，侧面带DN100法兰口一个；包含非标三通一套，直径375mm，尺寸460*700mm，带2个非标法兰，直径490mm，厚23mm，侧面带测温口1个，排气口1个，压力检测口1个；主体内带3套冷凝器，侧面DN40接口4个，DN50接口2个，检测口2个；冷凝器尺寸约1200*1250*500mm，管路尺寸16*2.5*1200mm，共计570根。
	1
	件

	保温防护套（三通）
	DN350内胆50mm针织毯，外防水硅胶布0.3mm，带魔术贴（需现场测绘）
	6
	个

	保温防护套（变径）
	900mm变230mm一个，内胆50mm针织毯，外防水硅胶布0.3mm，带魔术贴（需现场测绘）
	1
	个

	保温防护套（变径）
	1100mm变550mm一个，内胆50mm针织毯，外防水硅胶布0.3mm，带魔术贴（需现场测绘）
	3
	个

	保温防护套（弯头）
	DN350，内胆50mm针织毯，外防水硅胶布0.3mm，带魔术贴（需现场测绘）
	1
	个

	保温防护套(管路）
	DN50，内胆25mm针织毯，外防水硅胶布0.3mm，带魔术贴（需现场测绘）含自加热电伴热功能
	0.45
	米

	键条
	5mm*5mm*1m-碳钢
	2
	个

	键条
	6mm*6mm*1m-碳钢
	2
	个



