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附件：
	平板密闭离心机
	轴承座、转鼓
	现状：
一台轴承座及转鼓连接处腐蚀锈死，无法拆分。
维修内容：
1、使用液压工装将1套轴承座及转鼓拆分；
2、如无法分离，破拆轴承座，保转鼓。
如需返厂维修，乙方负责运输，甲方负责东北制药细河厂区内装卸车。
	LB-1000
	分离后的轴承座、转鼓整体无形变，如无法分析进行破拆，转鼓无形变。
	1
	台

	液环真空泵
	换热器
	现状：列管内漏
维修内容：拆、前后端盖，拆除、更换管束（1550*10*1.5mm）数量：160根
壳体补焊维修4处，材质：S30408
	F型固定管板式列管换热8平方
	检修完毕，保压6小时，试压无泄漏
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	制氮机组
	吸附塔
	现状：罐顶焊缝开裂。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　维修内容：
1.焊接裂纹及加强补焊。 
2.清理裂纹，清除氧化层及其他表层异物。
3.测厚确认，剩余壁厚满足设计强度可以补焊，不够需要挖补换板。                   4. 补焊，用与原焊缝匹配的焊材，低氢焊条烘干，预热，控制层温，多层多道、小线能，避免大摆动；高强钢可加回火焊道。
5.焊后处理，表面打磨圆滑过渡，不得有咬边、弧坑、新裂纹。
	 NGN-1000C 
	验收标准：开机调试，24小时内无漏气。
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