	序号
	标的物名称
	规格/型号
	数量
	单位

	1
	密封胶圈
	V型，外径810mm，厚度2mm，宽度22mm-硅胶（需现场实测）
	2
	个

	2
	密封胶圈
	异形带裙边，外径795mm，内径762mm，宽度22mm，裙边高度19mm-硅胶（需现场实测）
	3
	个

	3
	储气罐人孔密封垫
	尺寸需现场实测，椭圆形460mm*360mm*5mm，压力变化0-2MPa，温度0-100摄氏度，介质压缩空气。-聚氨酯
	6
	个

	4
	氟橡胶罐口垫
	320*260*20mm 
材质：聚四氟乙烯320*260*20
	6
	件

	5
	非标搅拌密封圈
	外套140mm*100mm*8mm佩戴φ115*5凹槽2个，内套100mm*140mm*36mm（需现场实测）+PE
	2
	套

	6
	PVC软连接
	φ170mm*330mm长280mm双端带法兰（需要现场实测）-PVC
	1
	套

	7
	PVC软连接
	φ170mm*340mm长250mm双端带法兰（需要现场实测）-PVC
	1
	套

	8
	PVC软连接
	φ220mm*330mm/200mm*240mm长350mm双端带法兰（需要现场实测）-PVC
	1
	套

	9
	PVC软连接
	190mm*230mmmm长350mm双端带法兰（需要现场实测）-PVC
	1
	套

	10
	PVC软连接
	φ360mm*480mm/φ450mm*310mm长210mm双端带法兰（需要现场实测）-PVC
	1
	套

	11
	PVC软连接
	φ345mm*500mm/φ340mm*460mm长235mm双端带法兰（需要现场实测）-PVC
	1
	套

	12
	PVC软连接
	φ350mm*500mm长210mm双端带法兰（需要现场实测）-PVC
	1
	套

	13
	PVC软连接
	φ340mm*180mm长560mm双端带法兰（需要现场实测）-PVC
	1
	套

	14
	油封上模盖子式（弹簧型）
	长度100，外径50-硅胶
	100
	个

	15
	密封圈
	规格：凹槽、直径800mm，宽度15mm，材质：硅胶
	40
	条

	16
	水封
	型号：DPH200/φ50mm*43mm，材质：橡胶
	4
	套

	17
	震荡碗
	型号：ZS-800-高度约：140mm，材质：橡胶
	6
	个

	18
	门密封胶圈
	YG-0.36，密封条展开总长2656mm，胶圈成方型，宽29mm，硅胶材质，耐温125℃，现场测量沟通-耐高温硅胶
	4
	个

	19
	结晶罐封头密封垫
	外径860mm内径800mm厚10mm耐130℃高温-耐高温硅胶（需要现场实测）
	2
	个

	20
	氟胶垫
	外径33mm*内径20mm*厚6mm -氟橡胶（需要现场实测）
	8
	个

	21
	氟胶垫
	外径24mm*内径11mm*厚4.9mm -氟橡胶（需要现场实测）
	7
	个

	22
	垫片
	外径273mm，内径220mm  厚5mm -氟橡胶（需要现场实测）
	5
	个

	23
	O型圈
	43.7（内径）*2.65（mm）-氟橡胶（需要现场实测）
	20
	个

	24
	法兰垫片
	DN150PN16，内径169mm*外径285mm，厚3.5mm，8孔，螺丝孔径22mm-氟橡胶（需要现场实测）
	10
	个

	25
	法兰垫片
	DN125PN16，内径141mm*外径250mm，厚3.5mm，8孔，螺丝孔径18mm-氟橡胶（需要现场实测）
	10
	个

	26
	法兰垫片
	DN200PN16，内径220mm*外径340mm，厚5mm，8孔，螺丝孔径22mm-氟橡胶（需要现场实测）
	5
	个

	27
	法兰垫片
	DN200PN16，内径220mm*外径340mm，厚5mm，12孔，螺丝孔径22mm-氟橡胶（需要现场实测）
	5
	个

	28
	快开食品级软连接
	外径φ130*长度920mm*壁厚2mm软连接快开卡盘压接软管部分AIRDUC®PUR 356FOOD 是133的卡盘-硅胶
	10
	个

	29
	快开软连接
	外径φ300mm*长度260mm*壁厚3mm 卡盘规格DN300 -硅胶
	10
	个

	30
	流化床进料软连接
	ID=426/769 /300-硅胶
	1
	个

	31
	流化床出口软连接
	ID=452/200-硅胶
	1
	个

	32
	流化床A&B段风机出气软连接
	ID=232/486/120-硅胶
	1
	个

	33
	旋风分离器段排风机排气软连接
	ID=558/720/120 -硅胶
	1
	个

	34
	流化床C段进气软连接
	ID=399/200 -硅胶
	1
	个

	35
	流化床A段进气软连接
	ID=285 /200-硅胶
	1
	个

	36
	流化床A&B段风机进气软连接
	ID=467/120 -聚氨酯
	1
	个

	37
	流化床C段风机进气软连接
	ID=372/120-聚氨酯
	1
	个

	38
	流化床C段风机出气软连接
	ID=206/261/120-聚氨酯
	1
	个

	39
	旋风分离器段排风机进气软连接
	ID=720/120-硅胶
	1
	个

	40
	流化床D段风机进气软连接
	ID=440/120-聚氨酯
	1
	个

	41
	流化床D段风机出气软连接
	ID=220/459/120-聚氨酯
	1
	个

	42
	流化床排气口软连接1
	ID=635/200 -硅胶
	1
	个

	43
	流化床排气口软连接1
	ID=635 /200-1 -硅胶
	1
	个

	44
	流化床双控蝶阀密封圈
	DN350测绘-橡胶
	1
	个

	45
	气动球阀四氟密封圈
	φ69.95*φ53.2*厚8.05（具体尺寸按实样加工）-PTFE
	20
	个

	46
	胶垫
	Φ850*818*13mm -硅胶（需要现场实测）
	2
	个

	47
	胶垫
	Φ850*818*14mm -硅胶（需要现场实测）
	2
	个

	48
	硅胶垫
	内径625mm外径638mm厚5mm材质：硅胶
	100
	个

	49
	石棉包四氟罐垫
	1430mm*1370mm厚20，方形材质：复合材质
	3
	个

	50
	O型圈
	34*27*3.5mm，需现场复尺-氟橡胶（需要现场实测）
	200
	个

	51
	O型圈
	φ165*5mm，需现场复尺-氟橡胶
	5
	个

	52
	对轮垫
	95mm*45mm*20mm，T型-聚氨酯
	20
	个

	53
	O型圈
	φ316（内径）*6mm，需现场复尺-氟橡胶
	20
	个

	54
	O型圈
	φ242（内径）*6mm，需现场复尺-氟橡胶
	20
	个

	55
	O型圈
	φ275（内径）*φ7mm，需现场复尺-氟橡胶
	5
	条

	56
	硅胶人孔垫
	475*460*8mm-硅胶
	20
	个

	57
	硅胶人孔垫
	420*407*8mm-硅胶
	20
	个

	58
	硅胶人孔垫
	530*460*7mm-硅胶
	20
	个

	59
	Y型密封圈
	130*160*15mm-氟橡胶
	40
	个

	60
	无尘石棉包四氟垫
	DN40,双面包氟-石棉+聚四氟乙烯（需要现场实测）
	20
	个

	61
	O型圈
	φ150（内径）*φ3.55mm，需现场复尺-氟橡胶
	5
	条

	62
	O型圈
	φ275（内径）*φ7mm，需现场复尺-氟橡胶
	5
	条

	63
	O型圈
	φ500（内径）*φ5.5mm，需现场复尺-氟橡胶
	10
	条

	64
	O型圈
	φ550（外径）*φ5.5mm，需现场复尺-氟橡胶
	10
	条

	65
	硅胶U型管
	内径：32mm，厚度：5mm，管壁距管壁：50~65mm，腿长100mm，工作压力：0.4~0.7MPa，工作介质：循环水，胶管内缠绕4层网布，带加强型喉箍（螺丝锁紧）-硅胶（需要现场实测）
	40
	个

	66
	氟橡胶骨架油封
	100*125*12mm，该骨架封接触甲苯，要求含氟量高-氟橡胶
	20
	个

	67
	氟胶骨架油封
	40*72*12材质：氟胶
	6
	个

	68
	异形圆盘硅胶垫
	异形，外径225mm，内径200mm，厚10mm；材质：硅胶（需要现场实测）
	10
	个

	69
	硅胶管(白色)
	6*10mm，耐高温白色硅胶
	30
	米

	70
	特氟龙软连接
	材质：特氟龙外裹白色EPDM橡胶规格：DN25 长2000mm外裹白色EPDM橡胶,两端配32快接卡盘
	2
	个

	71
	特氟龙软连接
	材质：特氟龙外裹白色EPDM橡胶规格：DN20 长2000mm外裹白色EPDM橡胶,两端配27快接卡盘（需要现场实测）
	2
	个

	72
	四氟弹性带
	自粘5mmX30mm  长50m（复合）
	3
	卷

	73
	特氟龙软连接
	通径：DN40，内径 φ48结构：防静电 PTFE 内衬 +304 不锈钢编织增强层 + 外层黑色 EPDM 橡胶包覆两端：SS304 卫生快装卡盘（卡盘 50.5）长度：1800mm耐温：-40℃～+200℃耐压：PN10（1.0MPa）防静电：导电 PTFE，表面电阻率 10⁶~10⁹Ω（需要现场实测）
	3
	根

	74
	特氟龙软连接
	通径：DN40，内径 φ48结构：防静电 PTFE 内衬 +304 不锈钢编织增强层 + 外层黑色 EPDM 橡胶包覆两端：SS304 卫生快装卡盘（卡盘 50.5）长度：800mm耐温：-40℃～+200℃耐压：PN10（1.0MPa）防静电：导电 PTFE，表面电阻率 10⁶~10⁹Ω（需要现场实测）
	2
	根

	75
	特氟龙软连接
	公称通径：DN25（内径≈25mm）总长度：2000mm结构：纯 PTFE 内衬，304 不锈钢编织增强，外层白色 EPDM 橡胶包覆端部：SS304 卫生快装卡盘（DN32 规格卡盘，DIN32676，卡盘外径 50.5）使用温度：-30℃～+180℃工作压力：PN10（1.0MPa）（需要现场实测）
	3
	根

	76
	特氟龙软连接
	公称通径：DN25（内径≈25mm）总长度：600mm结构：纯 PTFE 内衬，304 不锈钢编织增强，外层白色 EPDM 橡胶包覆端部：SS304 卫生快装卡盘（DN32 规格卡盘，DIN32676，卡盘外径 50.5）使用温度：-30℃～+180℃工作压力：PN10（1.0MPa）（需要现场实测）
	4
	根

	77
	特氟龙软连接
	公称通径：DN25（内径≈25mm）总长度：1300mm结构：纯 PTFE 内衬，304 不锈钢编织增强，外层白色 EPDM 橡胶包覆端部：SS304 卫生快装卡盘（DN32 规格卡盘，DIN32676，卡盘外径 50.5）使用温度：-30℃～+180℃工作压力：PN10（1.0MPa）（需要现场实测）
	3
	根

	78
	碳纤维密封圈
	FXG185*155*15（碳纤维）
	100
	个

	79
	三合一底盘密封圈
	1606（外径）*10-三元乙丙衬四氟
	10
	个

	80
	干热柜密封条
	21*21.5*3*7.5mm-硅胶（需要现场实测）
	40
	米

	81
	αβ阀轴座进口PEEK支撑环
	DBT150-PEEK
	30
	套

	82
	O型圈
	内径43mm  外径50mm 厚3mm-耐酸碱、耐高温-氟橡胶（需要现场实测）
	6
	个

	83
	O型圈
	内径36mm   外径43mm   厚3mm-耐酸碱、耐高温-氟橡胶（需要现场实测）
	6
	个

	84
	硅胶条
	8mm*8mm-白色
	15
	米

	85
	硅胶条
	5*5mm-白色（需要现场实测）
	5
	米

	86
	橡胶石棉垫
	φ1890mm材质：橡胶石棉
	2
	个

	87
	三合一人孔垫
	300*400mm椭圆型，厚度20mm，垫宽40mm-聚四氟乙烯+三元乙丙+s30408不锈钢
	10
	个

	88
	O型密封胶圈
	φ80*6-氟橡胶（现场测绘）
	20
	个

	89
	O型密封胶圈
	φ195*6-氟橡胶（现场测绘）
	20
	个

	90
	橡胶外包四氟垫
	φ61mm*φ107mm*3mm-聚四氟乙烯+三元乙丙材质
	200
	个

	91
	橡胶外包四氟垫
	φ77mm*φ127mm*3mm-聚四氟乙烯+三元乙丙材质
	200
	个

	92
	硅胶垫
	外380*内360*厚4mm-硅胶（需要现场实测）
	30
	个

	93
	O型圈
	外径32mm*线径2.8mm-氟橡胶（需要现场实测）
	20
	个

	94
	O型圈
	外径68mm*线径4mm-氟橡胶（需要现场实测）
	20
	个

	95
	密封o型圈
	（内径19cm，线径5mm）-（橡胶）
	50
	个

	96
	不锈钢软连接
	DN50*500mm（内衬四氟）单面活法兰-S30408
	1
	个

	97
	不锈钢软连接
	法兰DN50 PN16   总长度1500mm单面活法兰-S30408+PTFE（内衬四氟）
	1
	个

	98
	翻边硅胶筒
	翻边内径105mm，外径135mm，总长365mm，壁厚3mm，翻边壁厚8mm，开模具制作，材质硅胶
	5
	个



