|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **备件名称** | **规格/型号** | **其他要求** | **数量** | **单位** | 备注 |
| 1 | 贝尔佐纳修补剂 | XBJ/大盒 | 2kg | 5 | 盒 |  |
| 2 | 蒸发管弯头 | φ300\*1000 | —— | 4 | 个 |  |
| 3 | 蒸发管 | φ300\*1500 | —— | 6 | 根 |  |
| 4 | 搪玻璃异型管道 | DN300\*800 | —— | 3 | 个 |  |
| 5 | 搪玻璃闭式罐 | 1000L | 带夹套，带液位计，人孔配人孔盖,管口配活套法兰和盲板，人孔配人孔盖,管口配活套法兰和盲板-Q345B碳素钢+搪玻璃 | 2 | 台 |  |
| 6 | 搪玻璃罐体 | 200L | 罐体侧面佩戴DN50\*1000mm法兰液位计口，罐体中心底部配DN50放料口1个，罐体内径640mm，上沿翻边后直径为700mm，使用罐卡子与封头连接，所有法兰处都需要搪瓷翻边外露。 | 5 | 台 |  |
| 7 | 搪玻璃罐盖 | 200L | 封头顶端水平开DN80孔2处DN50孔2处，封头内径640mm，上沿翻边后直径为700mm，使用罐卡子与封头连接，所有法兰处都需要搪瓷翻边外露。 | 5 | 个 |  |