|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位：东北制药（上海）生物科技有限公司 | | | 资金来源：企业自筹 | |
| 目的：用于东北制药（上海）生物科技有限公司分子、生化酶活反应的温度控制 | | | | |
| 工艺描述：适用于生物学研究部分子、生化酶活反应的温度控制、样品混合 | | | | |
| 执行标准（规章制度、法规）： | | | | |
| 交付标准： | | | | |
| **编号** | **项目** | **要求内容** | | **必须/期望** |
| URS01 | 温度 | 0-100度精准控温。 | | 必须 |
| URS02 | 振荡功能 | 有振荡功能，且可以和控温同时进行。 | | 必须 |
| URS03 | 混合速率 | 300-3000rpm。 | | 必须 |