|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用单位：东北制药（上海）生物科技有限公司 | | 资金来源：企业自筹 | |
| 目的：用于东北制药（上海）生物科技有限公司蛋白纯化 | | | |
| 工艺描述：适用于生物学研究部蛋白纯化 | | | |
| 执行标准（规章制度、法规）： | | | |
| 交付标准： | | | |
| 编号 | 要求内容 | | 必须/期望 |
| URS01 | 封闭的样品箱；  可选探头适配2ml,15ml,50ml离心管;有脉冲功能；可恒温冷却样品。 | | 必须 |
| URS02 | 数量：1台  产品包含以下标准组成：主机X1、换能器X1、变幅杆 X2、隔音箱X1。 | | 必须 |
| URS03 | 功率：≥550W，频率:≥20KHz，最小处理量：0.2ml，最大处理量：500ml。 | | 必须 |