|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的物名称 | 所属设备 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 表冷器 | 除湿机 | 长=650mm，高=600mm，宽250mm，接口57mm丝扣，6排管，铜管直径15mm，外壳碳钢除锈刷油-铜+碳钢 | 台 | 1 |
| 2 | 表冷器 | 空调机组 | 2240\*1150\*350\*8排\*D16mm\*厚0.5mm进出口管径φ108左式，连接方式为焊接-铜 | 台 | 1 |
| 3 | 表冷器 | 空调机组 | 1440\*1050\*290\*8排\*D13mm\*厚0.5mm进出口管径φ89左式，焊接方式为焊接-铜 | 台 | 1 |
| 4 | 表冷器 | 空气能污泥低温干化机 | 长1510mm\*宽610mm\*厚70mm，竖2排管，横24排管，冷凝器集气管直径19mm，集液管直径16mm，换热器铜列管直径9.5mm，冷凝器铜管（镍铜管，露出铜管部分做纳米技术防腐)，换热器翅片材质为防腐环氧树脂铝箔，框架为S30408壁厚1.5mm，按实物测绘加工，确保安装。出厂前进行打压测试，换热管氮封，外木箱装货运到现场。 | 台 | 1 |